Załącznik nr 5- Zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych autobusu

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH AUTOBUSU, KTÓREGO WYKONAWCA UŻYJE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

….................................................. dnia .............................................

/miejscowość/

/pieczątka nagłówkowa wykonawcy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Określenie  Spełniania warunku | Dane Wykonawcy dotyczące parametrów |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Marka autobusu/typ | ------------ | Podać: |
| 2 | Autobus miejski przegubowy niskopodłogowy | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 3 | moc silnika – co najmniej 250 KM | Spełnia/ nie spełnia\* | Podać |
| 4 | Silnik spełnia normy czystości spalin co najmniej EURO III | Spełnia/ nie spełnia\* | Podać |
| 5 | chłodzenie silnika – cieczą; | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 6 | skrzynia biegów | ------------ | Podać jaka |
| 7 | długość – co najmniej 17,5 m; ; | Spełnia/ nie spełnia\* | Podać |
| 8 | System otwierania drzwi przez pasażera | Spełnia/ nie spełnia\* |  |
| 9 | Liczba miejsc ogółem, – co najmniej 140 | Spełnia/ nie spełnia\* | Podać |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Liczba miejsc siedzących, – co najmniej 40 | Spełnia/ nie spełnia\* | Podać |
| 11 | Liczba drzwi dla pasażerów, – co najmniej 4 uruchamianych mechanicznie, zdalnie sterowanych przez kierowcę, | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 12 | Szerokość drzwi w świetle – 1100 mm | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 13 | Poziom podłogi – maksymalnie 360 mm od poziomu jezdni (bez stopni wejściowych) w pierwszych i drugich drzwiach oraz bez stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu; | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 14 | Miejsce na wózek, – co najmniej na dwa, naprzeciwko drugich drzwi, | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 15 | Liczba okien otwieranych w części pasażerskiej, – co najmniej 4 | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 16 | Kasowniki biletów papierowych – elektroniczne z jednakowym dla danego pojazdu systemem kodowania, w liczbie 3 | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 17 | Kasowniki biletów elektronicznych EM 316i lub równoważny co najmniej szt. 4 – do „systemu pobierania opłat przy pomocy bezkontaktowej karty elektronicznej”, drukarkę termiczną EM 316ip lub równoważny 1 szt. auto komputer MIJOLA 126i Kg lub równoważny 1 szt., antena GPS – oprogramowanie informatyczne zainstaluje i udostępni MZK Wejherowo na podstawie odrębnej umowy, oprogramowanie steruje tablicą wewnętrzną i może sterować tablicami zewnętrznymi | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 18 | Informacja o linii:  z przodu i z boku w postaci pełnowymiarowego wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii i przystanek docelowy,z tyłu w postaci wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii, wewnątrz pojazdu w postaci wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii, przystanek docelowy i przystanek bieżący,współpracujący z autokomputerem MIJOLA 126i KWgc lub równoważny. | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 19 | System głosowej zapowiedzi przystanków. | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 20 | Radiotelefon – pracujący w strukturze sieci łączności radiowej MZK w Wejherowie, w paśmie 163,35 MHz; | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 21 | Monitoring i audio kabiny kierowcy. | Spełnia/ nie spełnia\* | .......................................... |
| 22 | Klimatyzacja przedziału pasażerskiego | Spełnia/ nie spełnia\* | .......................................... |
| 23 | Kolorystyka zewnętrzn:biało-niebieska (jasnoniebieski FSO-62 lub równoważny, biały RAL 9016 lub równoważny, ciemnoniebieski Honda B-38 lub równoważny), sposób malowania uzgodniony z Zamawiający. | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 24 | Tabliczki na ogłoszenia: 2 szt. A4 i 1 szt. A3 | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |

\*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do:

w kolumnie 3 – dokonania odpowiednich skreśleń w pozycjach 2 – 23

w kolumnie 4 – wypełnia w pozycjach: 1,3,4,6,7,8,9,10

.......................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/