Załącznik nr 5- Zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych autobusu

**ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH AUTOBUSU, KTÓREGO WYKONAWCA UŻYJE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

….................................................. dnia .............................................

/miejscowość/

/pieczątka nagłówkowa wykonawcy

Znak sprawy: MZK/04/04/2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | Określenie  Spełniania warunku | Dane Wykonawcy dotyczące parametrów |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Marka autobusu/typ | ------------ | Podać: |
| 2 | Autobus miejski niskopodłogowy | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 3 | moc silnika – co najmniej 215 KM | Spełnia/ nie spełnia\* | Podać |
| 4 | Silnik spełnia normy czystości spalin co najmniej EURO III | Spełnia/ nie spełnia\* | Podać |
| 5 | chłodzenie silnika – cieczą; | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 6 | skrzynia biegów | ------------ | Podać jaka |
| 7 | długość – co najmniej 12,0 m; ; | Spełnia/ nie spełnia\* | Podać |
| 8 | System otwierania drzwi przez pasażera | Spełnia/ nie spełnia\* |  |
| 9 | liczba miejsc ogółem – co najmniej 96 | Spełnia/ nie spełnia\* | Podać |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | liczba miejsc siedzących – co najmniej 29 | Spełnia/ nie spełnia\* | Podać |
| 11 | liczba drzwi dla pasażerów – co najmniej 3 uruchamianych mechanicznie, zdalnie sterowanych przez kierowcę, | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 12 | szerokość drzwi w świetle – 1100 mm | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 13 | poziom podłogi – maksymalnie 360 mm od poziomu jezdni (bez stopni wejściowych)  w pierwszych i drugich drzwiach; | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 14 | miejsce na wózek , rower | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 15 | liczba okien otwieranych w części pasażerskiej – co najmniej 4 | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 16 | kasowniki biletów papierowych – elektroniczne z jednakowym dla danego pojazdu systemem kodowania, w liczbie 2 | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 17 | kasowniki biletów elektronicznych EM 316i co najmniej szt. 3 – do „systemu pobierania opłat przy pomocy bezkontaktowej karty elektronicznej”, drukarkę termiczną EM 316ip 1 szt. autokomputer MIJOLA 126i KWgc 1 szt., antena GPS. Kasowniki biletu elektronicznego oraz komputer pokładowy wyposażone w co najmniej 4 sloty modułu SAM oraz 1 slot modułu GPRS – oprogramowanie informatyczne zainstaluje i udostępni MZK Wejherowo na podstawie odrębnej umowy, oprogramowanie steruje tablicą wewnętrzną i może sterować tablicami zewnętrznymi | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 18 | informacja o linii:  z przodu i z boku w postaci pełnowymiarowego wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii i przystanek docelowy,  z tyłu w postaci wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii,  wewnątrz pojazdu w postaci wyświetlacza elektronicznego prezentującego numer linii, przystanek docelowy i przystanek bieżący, współpracujący z autokomputerem MIJOLA 126i KWgc | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 19 | System głosowej zapowiedzi przystanków | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 20 | radiotelefon – pracujący w strukturze sieci łączności radiowej MZK WEJHEROWO w Wejherowie, w paśmie 163,35 MHz; | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 21 | Monitoring wnętrza całego pojazdu | Spełnia/ nie spełnia\* | .......................................... |
| 22 | Klimatyzacja przedziału pasażerskiego | Spełnia/ nie spełnia\* | .......................................... |
| 23 | kolorystyka zewnętrzna – biało-niebieska (jasnoniebieski FSO-62, biały RAL 9016, ciemnoniebieski Honda B-38), sposób malowania uzgodniony z Zamawiający. | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |
| 24 | Tabliczki na ogłoszenia: 2 szt. A4 i 1 szt. A3 | Spełnia/ nie spełnia\* | -------------------------------- |

\*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do :

w kolumnie 3 – dokonania odpowiednich skreśleń w pozycjach 2 – 24

w kolumnie 4 – wypełnia w pozycjach: 1,3,4,6,7,9,10

.......................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/